Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «СИБИАР» (АО «СИБИАР»)

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) |
| класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 |
| всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 273 | 273 | 0 | 25 | 73 | 175 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 273 | 273 | 0 | 25 | 73 | 175 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 146 | 146 | 0 | 8 | 21 | 117 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Перечень мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "СИБИАР"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия |
| 1 | 2 | 3 |
| ***Испытательная лаборатория*** | - | - |
| ***Склад УВП, ЛВЖ*** |  |  |
| *Склад УВП, ЛВЖ* |  |  |
| 567-5. Заведующий спиртохранилищем | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Защита от воздействия производственных факторов  |
| 567-6А(567-7А; 567-8А; 567-9А; 567-10А; 567-11А; 567-12А). Аппаратчик подготовки сырья, отпуска полуфабрикатов и продукции | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Защита от воздействия производственных факторов  |
| 567-13А(567-14А; 567-15А). Слесарь-ремонтник 4 разряда | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Защита от воздействия производственных факторов  |
| 567-16. Слесарь-ремонтник 6 разряда | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Защита от воздействия производственных факторов  |
| 567-18. Слесарь по ремонту погрузчиков | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Защита от воздействия производственных факторов  |
| *Склад УВП, ЛВЖ Аккумуляторный участок* |  |  |
| 567-20. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 й гр. 5 разряда | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |
| 567-21А(567-22А; 567-23А; 567-24А). Аккумуляторщик | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |
| ***Цех №10 "Автотранспортный"*** |  |  |
| 567-27. Водитель-экспедитор | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |
| 567-29. Водитель-экспедитор | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |
| 567-36. Водитель-экспедитор | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |
| ***Цех №4 по наполнению аэрозольных баллонов*** |  |  |
| *Цех №4 Вспомогательный персонал* |  |  |
| 567-42. Водитель погрузчика | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Защита от воздействия производственных факторов  |
|  | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |
| 567-43. Водитель погрузчика | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Защита от воздействия производственных факторов  |
|  | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |
| 567-44. Водитель погрузчика | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Защита от воздействия производственных факторов  |
|  | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |
| 567-45. Водитель погрузчика | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Защита от воздействия производственных факторов  |
|  | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |
| 567-46. Водитель погрузчика | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Защита от воздействия производственных факторов  |
|  | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |
| 567-47. Водитель погрузчика | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Защита от воздействия производственных факторов  |
|  | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |
| 567-48. Водитель погрузчика | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Защита от воздействия производственных факторов  |
|  | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |
| 567-49А(567-50А; 567-51А). Слесарь-ремонтник (5 разряда) | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Защита от воздействия производственных факторов  |
| 567-52А(567-53А; 567-54А; 567-55А; 567-56А; 567-57А). Уборщик производственных и служебных помещений | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Защита от воздействия производственных факторов  |
| 567-58. Слесарь-ремонтник (6 разряда) | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Защита от воздействия производственных факторов  |
| *Цех №4 Отделение наполнения* |  |  |
| 567-59А(567-60А; 567-61А; 567-62А). Наладчик оборудования в производстве аэрозольных упаковок 6 разряда | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Защита от воздействия производственных факторов  |
| 567-63А(567-64А; 567-65А; 567-66А; 567-67А; 567-68А; 567-69А; 567-70А; 567-71А; 567-72А; 567-73А; 567-74А). Наладчик оборудования в производстве аэрозольных упаковок 4 разряда | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Защита от воздействия производственных факторов  |
| 567-75. Наладчик оборудования в производстве аэрозольных упаковок 5 разряда | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Защита от воздействия производственных факторов  |
| 567-76А(567-77А; 567-78А; 567-79А; 567-80А; 567-81А; 567-82А; 567-83А; 567-84А; 567-85А; 567-86А; 567-87А; 567-88А; 567-89А; 567-90А; 567-91А; 567-92А; 567-93А; 567-94А; 567-95А; 567-96А; 567-97А; 567-98А; 567-99А; 567-100А; 567-101А; 567-102А; 567-103А; 567-104А; 567-105А; 567-106А; 567-107А; 567-108А; 567-109А; 567-110А; 567-111А; 567-112А; 567-113А; 567-114А; 567-115А; 567-116А; 567-117А; 567-118А; 567-119А; 567-120А; 567-121А; 567-122А; 567-123А; 567-124А; 567-125А; 567-126А; 567-127А; 567-128А; 567-129А; 567-130А; 567-131А; 567-132А; 567-133А; 567-134А; 567-135А; 567-136А; 567-137А; 567-138А; 567-139А; 567-140А; 567-141А; 567-142А; 567-143А; 567-144А; 567-145А; 567-146А; 567-147А; 567-148А; 567-149А; 567-150А; 567-151А; 567-152А; 567-153А; 567-154А; 567-155А; 567-156А; 567-157А; 567-158А; 567-159А; 567-160А; 567-161А; 567-162А; 567-163А; 567-164А; 567-165А; 567-166А; 567-167А; 567-168А; 567-169А; 567-170А; 567-171А; 567-172А; 567-173А; 567-174А; 567-175А; 567-176А; 567-177А; 567-178А; 567-179А; 567-180А; 567-181А; 567-182А; 567-183А; 567-184А; 567-185А; 567-186А; 567-187А; 567-188А; 567-189А; 567-190А; 567-191А; 567-192А; 567-193А; 567-194А; 567-195А; 567-196А; 567-197А; 567-198А; 567-199А; 567-200А). Сборщик продукции в аэрозольной упаковке 3 разряда | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Защита от воздействия производственных факторов  |
| 567-201А(567-202А; 567-203А). Мастер смены | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Защита от воздействия производственных факторов  |
| 567-204А(567-205А). Мастер | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Защита от воздействия производственных факторов  |
| 567-206. Сортировщик 2-й гр. 3-го разряда | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Защита от воздействия производственных факторов  |
| 567-207. Сортировщик 2-й гр. 2-го разряда | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Защита от воздействия производственных факторов  |
| 567-208. Технолог-экономист | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Защита от воздействия производственных факторов  |
| 567-209. Сборщик продукции в аэрозольной упаковке | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Защита от воздействия производственных факторов  |
| 567-210А(567-211А; 567-212А; 567-213А). Подсобный рабочий | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Снижение вредного воздействия шума  |
| *Цех №4 по наполнению аэрозольных баллонов* |  |  |
| 567-214. Заместитель начальника цеха по эксплуатации и технической подготовке производства | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Защита от воздействия производственных факторов  |
| 567-215. Инженер-технолог | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Защита от воздействия производственных факторов  |
| 567-216. Механик | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Защита от воздействия производственных факторов  |
| 567-217. Начальник цеха | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Защита от воздействия производственных факторов  |
| *Цех №4 Реакторное отделение* |  |  |
| 567-218А(567-219А; 567-220А). Мастер реакторного отделения | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |
| 567-221А(567-222А; 567-223А; 567-224А; 567-225А; 567-226А; 567-227А; 567-228А; 567-229А; 567-230А; 567-231А; 567-232А). Аппаратчик приготовления химических растворов | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |
| *Цех №4 Склад готовой продукции* |  |  |
| 567-234А(567-235А; 567-236А; 567-237А). Кладовщик | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Защита от воздействия производственных факторов  |
| ***Цех №5 "Ремонтно - механический"*** |  |  |
| *Цех №5 "Ремонтно - механический"* | - | - |
| ***Цех №6 "Изготовление нестандартных изделий, сварочных металлоконструкций и ремонтно-строительных работ"*** |  |  |
| 567-239А(567-240А; 567-241А; 567-242А; 567-243А). Маляр-штукатур | Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор | Защита от воздействия вредных производственных факторов  |
|  | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |
| 567-244. Электрогазосварщик | Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор | Защита от воздействия вредных производственных факторов. Защита от воздействия вредных производственных факторов. Защита от воздействия вредных производственных факторов  |
|  | УФИ: Применять средства защиты глаз и лица, специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФИ | Защита от воздействия вредных производственных факторов. Защита от воздействия вредных производственных факторов . Защита от воздействия вредных производственных факторов  |
| 567-245. Плотник | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Защита от воздействия производственных факторов  |
| 567-246А(567-247А; 567-248А; 567-249А; 567-250А; 567-251А; 567-252А). Подсобный рабочий | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Снижение вредного воздействия шума  |
| 567-253А(567-254А; 567-255А). Электрогазосварщик (3 разряда) | Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор | Защита от воздействия вредных производственных факторов. Защита от воздействия вредных производственных факторов. Защита от воздействия вредных производственных факторов  |
|  | УФИ: Применять средства защиты глаз и лица, специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФИ | Защита от воздействия вредных производственных факторов. Защита от воздействия вредных производственных факторов . Защита от воздействия вредных производственных факторов  |
| 567-256А(567-257А). Штукатур | Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор | Защита от воздействия вредных производственных факторов  |
|  | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |
| 567-258А(567-259А; 567-260А; 567-261А; 567-262А; 567-263А; 567-264А). Электрогазосварщик (4 разряда) | Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор | Защита от воздействия вредных производственных факторов. Защита от воздействия вредных производственных факторов. Защита от воздействия вредных производственных факторов  |
|  | УФИ: Применять средства защиты глаз и лица, специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФИ | Защита от воздействия вредных производственных факторов. Защита от воздействия вредных производственных факторов . Защита от воздействия вредных производственных факторов  |
| 567-265. Водитель погрузчика | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Защита от воздействия производственных факторов  |
|  | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |
| 567-267А(567-268А; 567-269А). Слесарь механосборочных работ 3 разряда | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Защита от воздействия производственных факторов  |
| ***Цех №2 Участок изготовления аэрозольных баллонов*** |  |  |
| 567-270. Подсобный рабочий | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Защита от воздействия производственных факторов  |
| ***Цех №9 "Складской корпус"*** | - | - |
| ***Отдел информационных технологий*** | - | - |
| ***Отдел логистики*** | - | - |